附件
调研答复函

四川济通工程试验检测有限公司：
我方已仔细研究 购置无线一体机探地雷达采购项目 邀请报价文件的全部内容，根据该邀请报价文件的规定，具体报价见下表：
	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	单价报价（元）
	税率及发票类型（%）
	备注

	1
	无线一体机探地雷达
	·中心频率：900MHz
·最大发射率：900KHz
·探测深度：0.5m～1.5m
·无线传输距离：≥80m
·数据传输方式：支持 WIFI、有线两种传输模式
·数据位数：16bit
·模数转换器位数：16bit
·最大扫描速度：512 扫 / 秒（取样点数 512 条件下）
·取样点数可选规格：256、512、1024、2048、4096、8192
·采集模式：时间模式、距离模式、点测模式
·显示方式：支持伪彩色图、灰度图、彩色堆积波形、堆积波形等多种显示形式
·时间窗范围：1～8000ns
·增益调节范围：-10dB～160dB
·实时处理功能：具备校正零偏、FIR 滤波、IIR 滤波、背景消除、道间平均、数据叠加功能
·工作温度：-20℃～+50℃ 
·存储温度：-40℃～+60℃ 
·工作湿度：<95%未冷凝 
·防护等级：IP65
	台
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                            供应商名称：          （盖公章）
                            联系电话：
                            日期：     年    月    日
